|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standart_01.jpg | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **9–14 м2** | **15–18 м2** | **19–24 м2** |
| Ковровое покрытие | V | V | V |
| Стены по периметру | V | V | V |
| Пилоны на углах стенда (H = 5 м) | V | V | V |
| Баннер с печатью по открытым сторонам стенда  (H=2 м, монтаж на карманах) | V | V | V |
| Фризовая панель (2 м) с надписью, на открытых сторонах  стенда | V | V | V |
| Подсобное помещение (панель, раздвижная дверь), 1 м2 | – | V | V |
| Стол круглый (код 314) | 1 | 1 | 2 |
| Стул переговорный (код 303) | 4 | 5 | 6 |
| Шкаф архивный (H = 0,8 м), оклеенный пленкой Oracal 641 (фасад, бока), код 320 | 1 | 1 | 2 |
| Вешалка настенная (код 331) | – | 1 | 1 |
| Корзина для мусора (код 377) | 1 | 1 | 1 |
| Прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) | 2 | 3 | 4 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог | 4 | 6 | 8 |
| Розетка 220В, до 1 кВт (код 505а) | 1 | 1 | 2 |

****Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описаниеИзображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание ХIII Международная выставка «ЦветыЭкспо-2023»**

Москва, Международный выставочный центр «Крокус Экспо»,

павильон 1, залы 3,4, 12–14 сентября 2023 года

E-mail: [mail@flowers-expo.ru](mailto:mail@flowers-expo.ru) [www.flowers-expo.ru](http://www.flowers-expo.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Улучшенный стандарт**

**Улучшенный стандарт №1**

Общая высота конструкций стенда – 5 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **11 800-00** |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- цвет оклейки пилона (по раскладке Oracal 641);

- текст и цвет фризовой надписи (до 15 знаков, цвет по раскладке Oracal 641);

- макет баннеров (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi; размер – по запросу).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standart_02.jpg | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **9–14 м2** | **15–18 м2** | **19–24 м2** |
| Ковровое покрытие | V | V | V |
| Стены по периметру | V | V | V |
| Пилоны на углах стенда (H = 5 м) | V | V | V |
| Баннер с печатью по открытым сторонам стенда  (H=2 м, монтаж на карманах) | V | V | V |
| Фризовая панель вставная с надписью, на открытых сторонах стенда | V | V | V |
| Подсобное помещение (панель, раздвижная дверь), 1 м2 | – | V | V |
| Стол круглый (код 314) | 1 | 1 | 2 |
| Стул переговорный (код 303) | 4 | 5 | 6 |
| Шкаф архивный (H = 0,8 м), оклеенный пленкой Oracal 641 (фасад, бока), код 320 | 1 | 1 | 2 |
| Вешалка настенная (код 331) | – | 1 | 1 |
| Корзина для мусора (код 377) | 1 | 1 | 1 |
| Прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) | 2 | 3 | 4 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог | 4 | 6 | 8 |
| Розетка 220В, до 1 кВт (код 505а) | 1 | 1 | 2 |

**Улучшенный стандарт №2**

Общая высота конструкций стенда – 5 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **12 400-00** |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- цвет оклейки пилона (по раскладке Oracal 641);

- текст и цвет фризовой надписи (до 15 знаков, цвет по раскладке Oracal 641);

- макет баннеров (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi; размер – по запросу).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standart_03.jpg | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **9–14 м2** | **15–18 м2** | **19–24 м2** |
| Ковровое покрытие | V | V | V |
| Стены по периметру | V | V | V |
| Пилоны по фасаду стенда (H = 4,5 м) | V | V | V |
| Поликарбонат/ПВХ с печатью (H = 1 м) по задней стороне стенда | V | V | V |
| Фризовая панель (2 м) с надписью, на открытых сторонах  стенда | V | V | V |
| Подсобное помещение (панель, раздвижная дверь), 1 м2 | – | V | V |
| Стол круглый (код 314) | 1 | 1 | 2 |
| Стул переговорный (код 303) | 4 | 5 | 6 |
| Шкаф архивный (H = 0,8 м), оклеенный пленкой Oracal 641 (фасад, бока),  код 320 | 1 | 1 | 2 |
| Вешалка напольная (код 332) | – | 1 | 1 |
| Корзина для мусора (код 377) | 1 | 1 | 1 |
| Прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) | 2 | 3 | 4 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог | 4 | 6 | 8 |
| Розетка 220В, до 1 кВт (код 505а) | 1 | 1 | 2 |

**Улучшенный стандарт №3**

Общая высота конструкций стенда – 4,5 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8, Mero R8+

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **14 000-00** |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- цвет оклейки пилона (по раскладке Oracal 641);

- текст и цвет фризовой надписи (до 15 знаков, цвет по раскладке Oracal 641);

- макет для поликарбоната/ПВХ (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi; размер – по запросу).

**Улучшенный стандарт №4**

Общая высота конструкций стенда – 5 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8, Mero R8+

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **10 700-00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standart_04.jpg | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **9–14 м2** | **15–18 м2** | **19–24 м2** |
| Ковровое покрытие | V | V | V |
| Стены по периметру | V | V | V |
| Конструкция из Mero R8+ (H = 5 м) по открытым сторонам стенда | V | V | V |
| Панель с печатью (H = 1 м) по открытым сторонам стенда | V | V | V |
| Фризовая панель (2 м) с надписью, на открытых сторонах  стенда | V | V | V |
| Подсобное помещение (панель, раздвижная дверь), 1 м2 | – | V | V |
| Стол круглый (код 314) | 1 | 1 | 2 |
| Стул переговорный (код 303) | 4 | 5 | 6 |
| Шкаф архивный (H = 0,8 м), оклеенный пленкой Oracal 641 (фасад, бока),  код 320 | 1 | 1 | 2 |
| Вешалка напольная (код 332) | – | 1 | 1 |
| Корзина для мусора (код 377) | 1 | 1 | 1 |
| Прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) | 2 | 3 | 4 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог | 4 | 6 | 8 |
| Розетка 220В, до 1 кВт (код 505а) | 1 | 1 | 2 |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- текст и цвет фризовой надписи (до 15 знаков, цвет по раскладке Oracal 641);

- макет для панели (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi, размер – по запросу).

**Улучшенный стандарт №5**

Общая высота конструкций стенда – 3,5 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8, Mero R8+

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **10 700-00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\o_vurushich\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ул.ст5 01.jpg | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **9–14 м2** | **15–18 м2** | **19–24 м2** |
| Ковровое покрытие | V | V | V |
| Стены по периметру | V | V | V |
| Конструкция из Mero R8+ (H = 3,5 м) по открытым сторонам стенда | V | V | V |
| Баннерная сетка с печатью (3,3х0,9 м) по открытым сторонам стенда | V | V | V |
| Подсобное помещение (панель, раздвижная дверь), 1 м2 | – | V | V |
| Стол круглый (код 314) | 1 | 1 | 2 |
| Стул переговорный (код 303) | 4 | 5 | 6 |
| Шкаф архивный (H = 0,8 м), код 320 | 1 | 1 | 2 |
| Вешалка напольная (код 332) | – | 1 | 1 |
| Корзина для мусора (код 377) | 1 | 1 | 1 |
| Прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) | 2 | 3 | 4 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог | 4 | 6 | 8 |
| Розетка 220В, до 1 кВт (код 505а) | 1 | 1 | 2 |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- макет баннерной сетки (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi, размер – 3 300х900 мм)

**Улучшенный стандарт №6**

Общая высота конструкций стенда – 4,15 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **11 200-00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standart_06.jpg | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **9–14 м2** | **15–18 м2** | **19–24 м2** |
| Ковровое покрытие | V | V | V |
| Стены по периметру | V | V | V |
| Пилон (H = 4,1 м) с радиусной конструкцией на каждом углу стенда | V | V | V |
| Фризовая панель (2 м) с надписью, на открытых сторонах стенда | V | V | V |
| Подсобное помещение (панель, раздвижная дверь), 1 м2 | – | V | V |
| Стол круглый (код 314) | 1 | 1 | 2 |
| Стул переговорный (код 303) | 4 | 5 | 6 |
| Шкаф архивный (H = 0,8 м), код 320 | 1 | 1 | 2 |
| Вешалка настенная (код 331) | – | 1 | 1 |
| Корзина для мусора (код 377) | 1 | 1 | 1 |
| Прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) | 2 | 3 | 4 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог | 4 | 6 | 8 |
| Розетка 220В, до 1 кВт (код 505а) | 1 | 1 | 2 |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- цвет оклейки пилона (по раскладке Oracal 641);

- текст и цвет фризовой надписи (до 15 знаков, цвет по раскладке Oracal 641)

**Улучшенный стандарт №7**

Общая высота конструкций стенда – 3,5 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8, Mero R8+

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **10 700-00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изображение выглядит как стена, пол, внутренний  Автоматически созданное описание | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **9–14 м2** | **15–18 м2** | **19–24 м2** |
| Ковровое покрытие | V | V | V |
| Стены по периметру | V | V | V |
| Конструкция из Mero R8 PLUS (H = 3,5 м) по открытым сторонам стенда | V | V | V |
| Баннер с печатью (H = 1 м) по открытым сторонам стенда  (монтаж на люверсах) | V | V | V |
| Подсобное помещение (панель, раздвижная дверь), 1 м2 | – | V | V |
| Стол круглый (код 314) | 1 | 1 | 2 |
| Стул переговорный (код 303) | 4 | 5 | 6 |
| Шкаф архивный (H = 0,8 м), код 320 | 1 | 1 | 2 |
| Вешалка настенная (код 331) | – | 1 | 1 |
| Корзина для мусора (код 377) | 1 | 1 | 1 |
| Прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) | 2 | 3 | 4 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог | 4 | 6 | 8 |
| Розетка 220В, до 1 кВт (код 505а) | 1 | 1 | 2 |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- макет баннера (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi; размер – по запросу)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\o_vurushich\Desktop\УЛУЧШЕНЫЙ СТАНДАРТ\Улучшеный стандарт № 9.jpg | C:\Users\o_vurushich\Desktop\УЛУЧШЕНЫЙ СТАНДАРТ\Улучшеный стандарт № 9(2).jpg | | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | **9–12 м2** | **13–24 м2** | **25–36 м2** | **37–48 м2** | **49–60 м2** |
| Ковровое покрытие | | V | V | V | V | V |
| Стены по периметру | | V | V | V | V | V |
| Декоративный элемент на фасаде (Mero R8+)  с панелью, оклеенной пленкой Oracal, и надписью | | V | V | V | V | V |
| Стол круглый (код 314) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стул переговорный (код 303) | | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог | | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Розетка тройная 220В, до 1 кВт (код 505а) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вешалка консольная (код 331) | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Корзина для мусора (код 377) | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

**Улучшенный стандарт №9**

Общая высота конструкций стенда – 3 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8, Mero R8+

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **9 000-00** |

.

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- цвет оклейки декоративного элемента (по раскладке Oracal 641);

- текст надписи на декоративном элементе (цвет по раскладке Oracal 641).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| standart_10.jpg | | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **9–12 м2** | **13–24 м2** | **25–36 м2** | **37–48 м2** | **49–60 м2** |
| Ковровое покрытие | V | V | V | V | V |
| Стены по периметру | V | V | V | V | V |
| Декоративный элемент на фасаде | V | V | V | V | V |
| Фризовая панель по открытым сторонам стенда | V | V | V | V | V |
| Стол круглый (код 314) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стул переговорный (код 303) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Розетка тройная 220В, до 1 кВт (код 505а) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Корзина для мусора (код 377) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

**Улучшенный стандарт №10**

Общая высота конструкций стенда – 3 м

Высота стен– 3 м

Конструктив– Advantec

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб.  *(без оклейки Oracal фронтальных панелей и фризовых панелей)* | **8 300-00** |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб.  *(с оклейкой Oracal фронтальных панелей и фризовых панелей)* | **9 500-00** |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- цвет оклейки декоративного элемента (по раскладке Oracal 641);

- текст и цвет фризовой надписи (цвет по раскладке Oracal 641).

• Вариант №10.1. – с оклейкой Oracal фронтальных панелей и фризовых панелей.

• Вариант №10.2. – с оклейкой Oracal стен, фронтальных панелей и фризовых панелей.

• Вариант №10.3. – с оклейкой Oracal фронтальных панелей и фризовых панелей + полноцветная печать стен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\o_vurushich\Desktop\Улучшенный стандарт БЭ\УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №11.jpg | | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **9–12 м2** | **13–24 м2** | **25–36 м2** | **37–48 м2** | **49–60 м2** |
| Ковровое покрытие | V | V | V | V | V |
| Стены по периметру | V | V | V | V | V |
| Фронтальная конструкция (Mero R8+, H = 5 м), с баннерной сеткой (H = 1,9 м) | V | V | V | V | V |
| Фризовая панель вставная с надписью, на открытых сторонах стенда | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Подсобное помещение с раздвижной дверью, 1 м2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Информационная стойка с цветным логотипом (1х1 м), код 318 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Стул барный (код 306) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Стол круглый (код 314) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Стул переговорный (код 303) | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Прожектор металлогалогенный, 150 Вт (код 514) / светодиодный аналог | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Розетка 220В, до 1 кВт (код 505а) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вешалка консольная (код 331) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Корзина для мусора (код 377) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

**Улучшенный стандарт №11**

Общая высота конструкций стенда – 5 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8, Mero R8+

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **10 300-00** |

.

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- логотип (формат – векторный);

- макет баннерной сетки (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi; размер – по запросу);

- текст надписи (цвет по раскладке Oracal 641).

**Улучшенный стандарт №12**

Общая высота конструкций стенда – 3,35 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8, Mero R8+

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **7 900-00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **9–12 м2** | **13–24 м2** | **25–36 м2** | **37–48 м2** | **49–60 м2** |
| Ковровое покрытие | V | V | V | V | V |
| Стены по периметру | V | V | V | V | V |
| Фронтальная конструкция (Mero R8+, H = 3,35 м) | V | V | V | V | V |
| Фризовая панель вставная (поликарбонат, H = 0,3 м или ПВХ)  с надписью, по открытым сторонам стенда | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Фризовая панель вставная (поликарбонат, H = 0,5 м или ПВХ), с цветным логотипом на каждые 3 п. м, по открытым сторонам стенда | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Информационная стойка (0,5x1 м, H = 1 м), код 318/319 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Стол круглый (код 314) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Стул переговорный (код 303) | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог или прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розетка тройная 220В, до 1 кВт (код 505а) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Корзина для мусора (код 377) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- логотип (формат – векторный);

- текст и цвет фризовой надписи (цвет по раскладке Oracal 641);

**Улучшенный стандарт №13**

Общая высота конструкций стенда – 3,5 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8, Mero R8+

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **10 700-00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\o_vurushich\Desktop\Улучшенный стандарт БЭ\УЛ.СТ. №13-001.jpg | C:\Users\o_vurushich\Desktop\Улучшенный стандарт БЭ\УЛ.СТ. №13-002.jpg | | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | **9–12 м2** | **13–24 м2** | **25–36 м2** | **37–48 м2** | **49–60 м2** |
| Ковровое покрытие | | V | V | V | V | V |
| Стены по периметру | | V | V | V | V | V |
| Фронтальная конструкция (Mero R8+, H = 3,5 м) | | V | V | V | V | V |
| Фризовая панель по открытым сторонам стенда | | V | V | V | V | V |
| Информационная стойка (0,5x1 м, H = 1 м),  код 318/319 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Стол круглый (код 314) | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Стул переговорный (код 303) | | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог или прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розетка тройная 220В, до 1 кВт (код 505а) | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Корзина для мусора (код 377) | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- текст и цвет фризовой надписи (цвет по раскладке Oracal 641).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\o_vurushich\Desktop\Улучшенный стандарт БЭ\УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №14 (1).jpg | | C:\Users\o_vurushich\Desktop\Улучшенный стандарт БЭ\УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №14 (2).jpg | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **9–12 м2** | | **13–24 м2** | **25–36 м2** | **37–48 м2** | **49–60 м2** |
| Ковровое покрытие | V | | V | V | V | V |
| Стены по периметру | V | | V | V | V | V |
| Фронтальная и потолочная конструкции  (Mero R8+, H = 3,5 м) | V | | V | V | V | V |
| Баннерная сетка с печатью горизонтальная  (ширина – 900 мм) | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Баннерная сетка с печатью вертикальная (3,3х0,9 м) по открытым сторонам стенда | V | | V | V | V | V |
| Информационная стойка | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Стол круглый (код 314) | 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Стул переговорный (код 303) | 3 | | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог или прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розетка тройная 220В, до 1 кВт (код 505а) | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Корзина для мусора (код 377) | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 |

**Улучшенный стандарт №14**

Общая высота конструкций стенда – 3,5 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8, Mero R8+

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **8 800-00** |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- макет вертикальной баннерной сетки (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi; размер – 3300х900 мм);

- макеты горизонтальных баннерных сеток (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi; размер – по запросу);

**Улучшенный стандарт №15**

Общая высота конструкций стенда – 4 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8, Mero R8+

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **14 500-00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\o_vurushich\Desktop\Улучшенный стандарт БЭ\_15_UL_STANDART_1.jpg | C:\Users\o_vurushich\Desktop\Улучшенный стандарт БЭ\_15_UL_STANDART_2.jpg | | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | **9–12 м2** | **13–24 м2** | **25–36 м2** | **37–48 м2** | **49–60 м2** |
| Ковровое покрытие | | V | V | V | V | V |
| Стены по периметру (обшивка белым ЛДСП) | | V | V | V | V | V |
| Конструкция стенда (Mero R8+, H = 4 м) | | V | V | V | V | V |
| Обшивка внешних колонн (ЛДСП венге) | | V | V | V | V | V |
| Фризовая панель (ЛДСП венге) по открытым  сторонам стенда | | V | V | V | V | V |
| Информационная стойка (код 318) | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Стол круглый (код 314) | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Стул переговорный (код 303) | | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог или прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) (Только на стены) | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розетка тройная 220В, до 1 кВт (код 505а) | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Корзина для мусора (код 377) | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- текст и цвет фризовой надписи (цвет по раскладке Oracal 641);

- макеты горизонтальных баннерных сеток (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi; размер – по запросу);

- цвет оклейки информационной стойки (по раскладке Oracal 641).

**Улучшенный стандарт №16**

Общая высота конструкций стенда – 3,6 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8, Mero R8+

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Вариант 1, стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **8 800-00** |
| Вариант 2, стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **9 200-00** |
| Вариант 3, стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **9 600-00** |
| Вариант 4, стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **10 300-00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изображение выглядит как внутренний, прибор, ручная тележка  Автоматически созданное описание | | C:\Users\o_vurushich\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\УЛ.СТ. №16-02 mod.jpg | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **9–12 м2** | | **13–24 м2** | **25–36 м2** | **37–48 м2** | **49–60 м2** |
| Ковровое покрытие | V | | V | V | V | V |
| Стены по периметру | V | | V | V | V | V |
| Надстройка (H = 1,1 м) с панелью (0,35х1 м) | V | | V | V | V | V |
| Фризовая панель вставная (H = 0,35 м) в составе  наращиваемой конструкции (H = 1,1 м) по открытым сторонам стенда | V | | V | V | V | V |
| • Вариант №16.1: боковой элемент – стеллаж  (R = 0,5 м, 3 полки) | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| • Вариант №16.2: боковой элемент – пилон  (панель – 2,5xR=0,5 м) с оклейкой Oracal | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| • Вариант №16.3: боковой элемент – витрина  (R=0,5 м, стекло (H = 2,5 м)) с подсветкой | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| • Вариант №16.4: боковой элемент – пилон  (R=0,5 м, «молочное» оргстекло) с подсветкой | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Информационная стойка (R=500xR=1000 мм),  код 709 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Стол круглый (код 314) | 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Стул переговорный (код 303) | 3 | | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог или прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розетка тройная 220В, до 1 кВт (код 505а) | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Корзина для мусора (код 377) | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- текст и цвет фризовой надписи (цвет по раскладке Oracal 641);

• Вариант №16.1. – цвет оклейки пилона (по раскладке Oracal 641).

Стоимость определяется в соответствии с выбранным вариантом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\o_vurushich\Desktop\Улучшенный стандарт БЭ\18.jpg | C:\Users\o_vurushich\Desktop\Улучшенный стандарт БЭ\18..jpg | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | **3 м2** | **5 м2** |
| Ковровое покрытие | | V | V |
| Стены по периметру | | V | V |
| Фронтальная конструкция (Mero R8+, H=3,5 м) | | V | V |
| Фризовая панель (H = 1 м) по открытым сторонам стенда | | V | V |
| Стеновая панель (2,5х1 м), код 220 | | – | V |
| Информационная стойка (0,5x1 м, H = 1 м), с узкой верхней полкой (код 319) | | 1 | 1 |
| Стул барный (код 306) | | 1 | 1 |
| Стол круглый (код 314) | | – | 1 |
| Стул переговорный (код 303) | | – | 1 |
| Вешалка напольная (код 332) | | 1 | 1 |
| Светильник спот-бра, 75 Вт (код 510) / светодиодный аналог | | 1 | 1 |
| Розетка тройная 220В, до 1 кВт (код 505а) | | 1 | 1 |
| Корзина для мусора (код 377) | | 1 | 1 |

**Улучшенный стандарт №18**

Общая высота конструкций стенда – 3,5 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8, Mero R8+

Доступен только в исполнениях 3 м2 и 5 м2

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **12 100-00** |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- текст и цвет фризовой надписи (цвет по раскладке Oracal 641).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\o_vurushich\Desktop\Улучшенный стандарт БЭ\УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №19 А.jpg | C:\Users\o_vurushich\Desktop\Улучшенный стандарт БЭ\УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №19 Б.jpg | | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | **9–12 м2** | **13–24 м2** | **25–36 м2** | **37–48 м2** | **49–60 м2** |
| Ковровое покрытие | | V | V | V | V | V |
| Стены по периметру (H = 3,6 м) | | V | V | V | V | V |
| Световая колонна (3,6х1х0,25 м, заполнение — «молочное» оргстекло) с внутренней подсветкой и логотипом (0,4х1 м), по углам стенда на открытых сторонах | | V | V | V | V | V |
| Баннер (H = 3,6 м) на стены (монтаж на закладных) | | V | V | V | V | V |
| Подсобное помещение с раздвижной дверью, 1 м2 | | V | V | V | V | V |
| Информационная стойка (R=0,5xR=1 м, H = 1,1 м),  с цветным логотипом (1х1 м) код 709 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Стул барный (код 306) | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Стол круглый (код 314) | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Стул переговорный (код 303) | | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розетка 220В, до 1 кВт (код 505а) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вешалка консольная (код 331) | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Корзина для мусора (код 377) | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

**Улучшенный стандарт №19**

Общая высота конструкций стенда – 3,6 м

Высота стен– 3,6 м

Конструктив– Mero R8

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **15 700-00** |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- макеты баннеров (формат – векторный или TIFF; разрешение – не ниже 300 dpi; размер – по запросу);

- логотипы на световые колонны и информационная стойка (формат – векторный).

**Улучшенный стандарт №20**

Общая высота конструкций стенда – 3,6 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **13 400-00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **9–12 м2** | **13–18 м2** | **19–25 м2** | **26–36 м2** | **37–50 м2** |
| Ковровое покрытие | V | V | V | V | V |
| Стены по периметру | V | V | V | V | V |
| Надстройка (H = 1,1 м): вставная фризовая панель (нижняя – H = 0,35 м; верхняя – H = 0,55 м); два одноцветных логотипа (0,4х1 м) над стенами по закрытым сторонам стенда | V | V | V | V | V |
| Световая колонна (3,6х1х0,25 м, заполнение — «молочное» оргстекло) с внутренней подсветкой, по углам стенда на открытых сторонах | V | V | V | V | V |
| Оклейка «полоса» по внутреннему периметру стенда  (H <1 м) | V | V | V | V | V |
| Подсобное помещение с раздвижной дверью, 1 м2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Информационная стойка (R=0,5xR=1 м, H = 1,1 м), код 709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стул барный (код 306) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стол круглый (код 314) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Стул (код 300) | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Розетка 220В, до 1 кВт (код 505а) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Вешалка консольная (код 331) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Корзина для мусора (код 377) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Название компании (до 15 знаков) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- текст и цвет надписи с названием компании (цвет по раскладке Oracal 641);

- логотипы на вставные фризовые панели (формат – векторный).

**Улучшенный стандарт №24**

Общая высота конструкций стенда – 3,6 м

Высота стен– 2,5 м

Конструктив– Mero R8, Mero R8+

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на период проведения мероприятия** | |
| Стоимость за 1 кв.м., с учетом НДС, руб. | **7 900-00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **9–12 м2** | **13–18 м2** | **19–24 м2** |
| Ковровое покрытие | V | V | V |
| Стены по периметру | V | V | V |
| Конструкция стенда (Mero R8+, H = 3,6 м) | V | V | V |
| Декоративный элемент из ЛДСП | V | V | V |
| Фризовая панель подвесная (0,8х1,3 м) на открытых сторонах стенда | V | V | V |
| Стол круглый (код 314) | 1 | 1 | 2 |
| Стул переговорный (код 303) | 4 | 4 | 6 |
| Информационная стойка (0,5х1x1,1 м) с оклейкой «полоса» (H = 0,3 м),  код 318 | 1 | 1 | 2 |
| Корзина для мусора (код 377) | 1 | 1 | 1 |
| Прожектор галогенный на штанге, 150 Вт (код 516) | 3 | 5 | 7 |
| Розетка 220В, до 1 кВт (код 505а) | 1 | 1 | 2 |

**Информация, предоставляемая Заказчиком:**

- цвет коврового покрытия (по раскладке ExpoRadu);

- цвет полосы на информационной стойке (по раскладке Oracal 641);

- текст и цвет фризовой надписи (до 15 знаков, цвет – по раскладке Oracal 641).